氣

體

PCB

燒

入

韌

體

作

業

指

導

書

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 核准 | 審核 | 制作/修訂 |
|  |  |  |

**文 件 履 歷 表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 發行原因 / 修訂內容 | 製作/修訂者 | 版次/本 | 製作日期 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**文 件 發 行 紀 錄**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 需求單位 | 份數 | 版次/本 | 發行日期 | 回收日期 |
| 1 | □製造 □資材 □品保 □維修 □產技中心 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **組裝說明與注意事項** | **組裝步驟圖示** |
| 燒錄治具連接  SENSOR BOARD  (PCB:PB-P1402-M03R) 之J1。  開啟Lite FET-Pro430 Elprotronic。  點選Setup>Connection/Device Reset。  點選  Spy Bi Wire(2 wires)  (do not supported by Parallel PortFET) > OK  點選  Setup >  Connection/ Memory options。  確認各選項未被更動，  下圖設定為預設值  GROUP(IC)選:MSP430F6xx  > MSP430F6726。  程式(OPEN CODE FILE)依據偵測氣體種類選:    點選:AUTO PROG  STATUS:  出現Pass即燒錄成功。  合格標準:  燒錄成功(Pass)即可。  完成。 | C:\Users\Aecl12345\Desktop\_\SOP\燒入程式SOP圖片\Memory.PNG    C:\Users\Aecl12345\Desktop\燒入程式SOP圖片\345353.PNG    完成。 |